	LA MISURA DI DENSITà

Determinare la densità di oggetti solidi.

	LA FISICA DELL’ESPERIMENTO

· La densità d di un corpo è definita come il rapporto d=m/V tra la sua massa m e il suo  volume V.

· Nel Sistema Internazionale l’unità  di misura della densità è kg/m³. È frequente l’uso dell’unità di misura g/cm³.


	PER FARE L’ESPERIENZA

STRUMENTI E MATERIALE
Oggetti solidi, omogenei, di materiali diversi (rame, ottone, ferro, vetro,….). Bilancia. Cilindro graduato.
STRUMENTI

SENSIBILITÀ

PORTATA

Bilancia

0,1 g

200 g

Cilindro graduato

1 cm3
100 cm3
· Prepara una bilancia per misurare la massa degli oggetti scelti.

· Riempi d’acqua un cilindro graduato in cui immergerai gli oggetti per misurarne il volume per spostamento di liquido. 
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	PROCEDIMENTO
· Prendi uno degli oggetti solidi e misura la sua massa m con la bilancia.
· Leggi sulla scala del cilindro graduato il valore V1  del volume d’acqua. Posa l’oggetto nell’acqua in modo che sia completamente immerso e leggi il nuovo valore V2 del volume d’acqua: il volume V dell'oggetto è la differenza V2 - V1.

· Ripeti le stesse operazioni per oggetti di materiali diversi.



	DATI RACCOLTI

Ora  registra  i dati nella tabella.

· Colonna 1: riporta il nome dell’oggetto o del liquido. 

· Colonna 2: contiene il valore della massa m dell’oggetto o del liquido (in quest’ultimo caso determinata per differenza).

· Colonna 3: contiene il volume iniziale V1 dell’acqua nel cilindro graduato prima che vi sia immerso il solido.

· Colonna 4: contiene il volume finale V2  dell’acqua nel cilindro graduato, dopo che vi è stato immerso il solido.

L’incertezza sulle misure di massa è la sensibilità della bilancia utilizzata. L’incertezza sulle misure di volume è la sensibilità della scala del cilindro graduato.
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	ELABORAZIONE DEI DATI

· Completa la tabella precedente con l’elaborazione dei dati raccolti.
· Colonna 5: per ogni riga calcola il volume V del corpo immerso, pari alla differenza     V2 - V1; nel caso di un liquido, è il suo volume letto direttamente sul cilindro graduato.
· Colonna 6: per ogni riga calcola il  rapporto d=m/V.
-    Calcola le incertezze da associare al volume V e alla densità d.
· L’incertezza sul volume V, essendo dato da una differenza di grandezze, è uguale alla somma delle incertezze su V1 e V2:   ΔV = ΔV1 + ΔV2.

· L’incertezza relativa sulla densità è uguale alla somma delle incertezze relative sulle singole misure: 
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· L’errore assoluto sulla densità è:  Δd=errore relativo x densità


	RISULTATO DELLE MISURE
Riportare i risultati delle misure con gli errori.

	CONCLUSIONI

Confrontare i risultati ottenuti con la tabella delle densità dei solidi.


Importante: 
scrivere le misure facendo attenzione alle cifre significative.
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