	IL MOTO RETTILINEO UNIFORME



	LA FISICA DELL’ESPERIMENTO
· Un carrello che si muove lungo una guida rettilinea a cuscino d’aria, disposta orizzontalmente, non risente di attriti apprezzabili: il suo moto è rettilineo uniforme.

· Se il carrello si muove di moto uniforme con velocità v, partendo dalla posizione s0=0 m,  la sua posizione s al trascorrere del tempo è descritta dalla legge: s= v t.


	PER FARE L’ESPERIENZA

  STRUMENTI E MATERIALE
· Guida rettilinea a cuscino d’aria, carrello per la guida, due fototraguardi, metro, cronometro elettronico collegato ai fototraguardi, filo, pesetto, piattello fermapeso.
STRUMENTI

SENSIBILITÀ

PORTATA

metro

1 mm

2 m

cronometro

0,01 s

· Verifica che la rotaia sia perfettamente orizzontale.

· Disponi i due fototraguardi, collegati al cronometro digitale, lungo la rotaia, a distanza s tra loro.

· Per assicurarti che il moto si ripeta in ogni prova con le stesse caratteristiche, invece di dare una spinta manuale al carrello per farlo partire, usa un sistema di traino. Mediante una cordicella e una carrucola, collega il carrello a un pesetto libero di cadere: per imprimere al carrello sempre la stessa velocità iniziale, assicurati che il pesetto termini la sua corsa sul piattello fermapeso, prima che il carrello abbia attraversato il primo fototraguardo.
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	PROCEDIMENTO
· Misura la distanza s fra i fototraguardi, servendoti di un metro a nastro o della scala graduata riportata sulla rotaia.

· Accendi il compressore, appoggia il carrello alla guida in un punto prestabilito e  lascialo libero di partire, senza imprimergli spinte.

· Lasciato libero, il carrello passa davanti ai due fototraguardi. Il primo invia il segnale elettrico di partenza del cronometro e il secondo quello di stop. Nelle porte fotoelettriche una lampadina o un LED inviano un fascio luminoso a un dispositivo sensibile alla luce. Quando la bandierina sopra il carrello interrompe il fascio, un segnale elettrico viene inviato al cronometro. 

· Il cronometro misura il tempo t1 impiegato a percorrere la distanza s che separa i due fototraguardi.
· Ripeti altre due volte le operazioni precedenti senza modificare la distanza tra i fototraguardi e registra i valori t2 e t3 del tempo. 

· Spostando di volta in volta la posizione del secondo fototraguardo, cioè variando s, misura i tempi impiegati per percorrere diverse distanze: ripeti le misure s, t1, t2, t3, allontanando il secondo fototraguardo fino alla massima distanza consentita.



	DATI RACCOLTI
Ora registra  i dati nella tabella.

· Colonna 1: contiene le distanze s tra i due fototraguardi.

· Colonne 2, 3, 4: contengono i tempi t1,  t2 e t3 registrati dal cronometro per percorrere le distanze s. 

L’incertezza sulle misure di lunghezza è la sensibilità del metro utilizzato o della scala graduata della rotaia. L’incertezza sulle misure di tempo è la sensibilità del cronometro elettronico.
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s (cm)
t1(s)
t2(s)
t3(s)
tm(s)
v=s/tm (cm/s)
vm = 



	ELABORAZIONE DEI DATI
· Completa la tabella precedente con l’elaborazione dei dati raccolti.

· Colonna 5: per ogni riga calcola la media tm dei valori t1, t2, t3. 

· Colonna 6: per ogni riga calcola il  rapporto v = s/tm.

· Calcola il valor medio della velocità v e la sua incertezza e trascrivili nell’ultima riga della tabella.

· Riporta in un grafico cartesiano la distanza s (in ordinata) in funzione di tm (in ascissa), scegliendo opportunamente la scala su entrambi gli assi  cartesiani per ottenere un grafico proporzionato. 

· Traccia la curva passante per i punti sperimentali.
· Elaborare i dati e il grafico con il foglio elettronico EXCEL 


	CONCLUSIONI
Discutere i risultati e il grafico ottenuto.
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