CAPITOLO 17: La luce 

	LA RIFLESSIONE DELLA LUCE
Verifica che un raggio di luce che colpisce uno specchio piano forma un angolo di incidenza uguale all’angolo di riflessione.

	LA FISICA DELL’ESPERIMENTO

· Un raggio luminoso è un fascio di luce estremamente sottile, che possiamo rappresentare con una linea retta.

· Un sottile fascio di luce inviato sulla superficie di uno specchio piano viene riflesso: la prima legge  della riflessione afferma che il raggio incidente, il raggio riflesso e la perpendicolare alla superficie riflettente dello specchio piano nel punto di incidenza appartengono allo stesso piano.

· La seconda legge della riflessione afferma che l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione.

· Normalmente gli angoli vengono misurati rispetto alla perpendicolare  alla superficie riflettente.



	PER FARE L’ESPERIENZA

STRUMENTI E MATERIALE
Sorgente luminosa che produce un sottile fascio di luce (per esempio un laser), specchio piano, disco goniometrico.
Strumento

Sensibilità

Portata

Disco goniometrico

1°

360°

· Fissa nel centro del disco goniometrico un piccolo specchio piano in modo che la superficie dello specchio sia parallela al diametro che passa per 90°, come in figura.

· Disponi sul banco da lavoro la sorgente di luce (per esempio un laser) e il disco goniometrico con lo specchio, come mostra la figura, in modo che il fascio di luce colpisca perpendicolarmente la superficie dello specchio, cioè con un angolo di zero gradi. Il raggio incidente e quello riflesso si sovrappongono, cioè il raggio è riflesso su se stesso. Per poter misurare gli angoli, il sottile fascio di luce deve lambire la superficie del goniometro.


[image: image1.emf]


 










 



	PROCEDIMENTO
· Adesso ruota il disco di un piccolo angolo (per esempio 10°). 
· Leggi sul goniometro il valore dell’angolo di incidenza (i) e misura il corrispondente angolo di riflessione (r). 

· Ripeti le operazioni precedenti aumentando ogni volta di 10° l’ampiezza dell’angolo di incidenza, senza superare un angolo di incidenza di 70 °.



	DATI RACCOLTI

Registra  i dati nella tabella.

· Colonna 1: contiene il valore dell’angolo i di incidenza.

· Colonna 2: contiene  il valore dell’angolo r di riflessione.
L’incertezza sulle misure riportate nelle colonne 1 e 2 è data dalla sensibilità del goniometro utilizzato.
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	ELABORAZIONE DEI DATI

· Completa la tabella precedente con l’elaborazione dei dati raccolti.
· Colonna 3:  calcola l’incertezza percentuale associata alla misura dell’angolo di incidenza.

· Colonna 4: calcola l’incertezza percentuale associata alla misura dell’angolo di riflessione.

· Colonna 5: calcola il rapporto i/r tra l’angolo di incidenza e l’angolo di riflessione.
· Colonna 6: calcola l’incertezza percentuale /r)//r) del risultato sommando le incertezze percentuali riportate nelle colonne 3 e 4.


	CONCLUSIONI

1. Cosa puoi concludere osservando i risultati della colonna 5?

2.  Spiega perché l’incertezza del risultato è maggiore nel caso di angoli piccoli.
3. Su quale piano giacciono il raggio incidente e quello riflesso?

4. Cosa succederebbe se il fascio di luce non fosse sottile? 
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